**Установка драйверов на преобразователь интерфейсов RS-485 – USB ОВЕН АС4.**

1. Зайдите в папку *АС4\Windows\_7\_8\_8.1\_10* либо *АС4\Windows\_XP\_Server 2003\_Vista* (в зависимости от установленой системы на вашем ПК) .
2. Запустите файл *CP210xVCPInstaller\_x64 либо CP210xVCPInstaller\_x86 (в зависимости от разрядности вашей системы )* и следуйте подсказкам из установщика.
3. Подключите АС4 к компьютеру с помощью длинного белого кабеля. Зайдите в *Диспетчер устройств* : *ПКМ по Мой компьютер* – *Свойства* – *Диспетчер устройств*. Если драйвер установлен корректно в папке Com порты должен появится виртуальный СОМ-порт, если нет то следуйте инструкции по установке из папки *АС4* .

**Установка OWEN Logic и драйвера для ПР200**

1. Зайдите в папку ПР200\OWEN Logic и запустите установщик OWEN Logic 1.8.93, следуйте подсказкам установщика.
2. ПР200\Драйвера ПР200 и запустите файл ПР200\Драйвера ПР200, следуйте подсказкам установщика.
3. Подключите ПР200 к компьютеру с помощью короткого синего кабеля. Зайдите в *Диспетчер устройств* : *ПКМ по Мой компьютер* – *Свойства* – *Диспетчер устройств*. Если драйвер установлен корректно в папке Com порты должен появится виртуальный СОМ-порт.

**Установка конфигуратора СП3хх**

1. Зайдите в папку СП3хх\Конфигуратор\SP300\_project\_V2.D3k-5 и запустите файл SP300\_project\_V2.D3k-5 и следуйте подсказкам установщика.